# Konfigurera protokollfönster i en virtuell station

Under fliken Protokoll i menyn Virtuell station finns en lista över tillgängliga kommunikationsprotokoll, beroende på aktuell licens. Öppet protokoll är tillgängligt för alla licenser.

För att få tillgång till funktionalitet genom Öppet protokoll, behöver en unik port för varje Virtuell station definieras.

1. Sätt omkopplaren för Öppet protokoll i läge På.

2. Ange nummer för Serverport.

3. Ange värde för PLC-index från 1 till 6.

   PLC-index används för att kartlägga var i det delade minnet kommandona för öppet protokoll ska skrivas. Standardvärdet är 1 men du kan ange värden från 1 till 6.

4. Välj vilken åtgärd som ska tillämpas när anslutningen till klienten förloras.

   Inställningen Koppla ur, kontrollerar den åtgärd som ska tillämpas när ett anslutningsfel uppstår:

   - Ingen – Åtdragningsprogrammet fortsätter normalt.

   - Lås verktyg – Verktyget låses normalt efter avslutad aktuell åtdragning.

   - Tilldela inte uppgift – Åtdragningen avbryts efter den pågående uppgiften. Med undantag för vanliga åtdragningsprogram eller Batchsekvenser där uppgiften kommer att tas bort efter det är klart.

   - Lås alltid verktyg – Verktyget låses efter avslutad aktuell åtdragning, oavsett resultat.

5. Använd äldre räknare

   Inställningen för Äldre räknare registrerar alla åtdragningar i en sekvens och skickar denna siffra till sekundära system. Du aktiverar denna inställning genom att ange Använd äldre räknare till Ja.

6. Lossningsprogram MID2500

   Den här inställningen ger dig möjlighet att välja ett MID2500 lossningsprogram från listan.

7. Tryck på eller välj Verkställ när du är klar.