# DT – DynaTork까지 조임

공구
ES STR SL ST SR QST STB

이 단계는 오픈 엔드 유형의 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구에는 지원되지 않습니다.

이 단계에서는 목표 토크에 도달할 때까지 역방향으로 속도 n으로 공구를 구동합니다. 공구는 DynaTork 시간 동안 목표 토크의 DynaTork 비율로 전류를 일정하게 유지합니다.

공구의 과열을 방지하기 위해 최대 토크의 40%를 넘게 DynaTork를 작동하지 않을 것을 매우 권장합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 토크 | 토크 목표 필수 조건: > 0.
DynaTork 시간 | DynaTork가 활성화될 시간입니다.
DynaTork 백분율 | 토크 목표의 백분율입니다.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
속도 램프 | 속도 램프 유형이 수동이면, 이 필드가 열립니다. 기본값: 500 rpm/s.
속도 (rpm) | 기본값: 60 rpm.
브레이크 (Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 목표 토크
B | DynaTork 시간 동안 유지되는 토크 레벨
C | TS의 비율
D | TS의 비율
E | DynaTork 시간 동안 유지되는 토크 레벨
F | DynaTork 시간

## Microvideo

DT – DynaTork까지 조임