# C: frizione

Utensili
BCV BCP

La fase avvierà lo strumento con la velocità programmata in avanti fino al rilascio della frizione. Una volta che lo strumento segnala il rilascio della frizione, la fase viene terminata con lo stato OK.

Un programma di serraggio che utilizza la fase della frizione non può disporre di alcun altra fase assegnata.

Questo passaggio è valido solo per gli utensili a frizione BCV-RE e BCP-RE.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Controllo velocità | Una o due velocità
Velocità finale | Imposta la velocità finale del programma [giri/min]
Incremento della velocità | Interruttore con cui è possibile scegliere l'incremento della velocità [Rigida, Morbida]
Riserraggio | Rilevamento del riserraggio impostato su On o Off.
Angolo di riserraggio | Imposta l'angolo di riserraggio [°]