# 무선 공구를 위한 WLAN 및 Bluetooth

Power Focus 6000 LV 컨트롤러에는 페어링 프로세스를 사용하여 무선 공구를 컨트롤러에 연결할 수 있는 내장 무선 LAN과 Bluetooth 무선 모듈이 있습니다. 페어링이 완료되면 공구가 컨트롤러 범위 내에 있는 즉시 공구는 자동으로 컨트롤러에 연결됩니다. 컨트롤러와 페어링된 공구는 다른 컨트롤러가 동일한 무선 채널을 사용하도록 설정되더라도 특정 컨트롤에만 연결할 수 있습니다.

컨트롤러의 WLAN 무선 모듈은 동시에 세 공구에 연결할 수 있으며, Bluetooth 모듈 여섯 개에 동시 접속을 허용합니다.

이 섹션에서

- STB 공구 및 STwrench를 위한 페어링 모드
- Bluetooth 요구 사항
- 무선 공구 제한
- 무선 공구를 컨트롤러에 페어링하기
- BCP/BCV-RE 공구 구성