# Zugriff auf die Steuerung über LAN

Rufen Sie das Menü Netzwerk auf und wählen Sie im Fenster Werkseitiger Ethernet-Anschluss Bearbeiten aus. Setzen Sie dann Aktiviert auf Ein, um die Ethernet-Einstellungen zu ändern.

Schließen Sie das Netzwerkkabel an den werksseitigen Ethernet-Anschluss an und geben Sie entweder manuell die erforderlichen Informationen ein oder verwenden Sie die vom DHCP-Server bereitgestellten Informationen (falls verfügbar). Erforderliche Angaben sind:

- IP-Adresse

- Subnetzmaske

- Gateway

Diese Informationen werden vom örtlichen Systemadministrator bereitgestellt.

Bei Verwendung der manuellen Option stehen optionale Einstellungen für die Verwendung der DNS-Server zur Verfügung.