# PTCA – Ángulo de corte de rosca posterior

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mide el ángulo alcanzado durante la monitorización y comprueba que esté dentro de los límites del ángulo especificado. El nivel del Par del gatillo se ignora hasta que se alcanza el final de la Ventana del ángulo de corte de rosca. Después de eso, la medición del ángulo se inicia en cuanto el par medido supera el par del gatillo. El parámetro Condición de detención especifica donde debe finalizar la medición del ángulo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Debe ser > = 0
Ventana de ángulo de corte de rosca | Debe ser > 0
Tipo de medición de ángulo | Ángulo pico Ángulo en par de pico Ángulo de desconexión Ángulo al final
Par de activación de corte de rosca | Debe ser > = 0
Límite inferior | Debe ser > = 0
Límite superior | Debe ser > 0 Debe ser > Límite inferior