# ステップ制限

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

予期しない事態が発生した場合に確実に締め付けを停止させるために、マルチステップ締め付けプログラムに制限を追加することができます。これらの制限では、例えば、最大トルクに達していないことや、マルチステップ締め付けの一部の実行に時間がかかりすぎないことをテストできます。各ステップには独自の必須ステップ制限とオプションのステップ制限があります。必須制限は、新しいステップをマルチステッププログラムにドラッグすると設定されます。すべてのステップには、それぞれ最大 4 つの制限を設けることができます。

Power Focus 6000 StepSync および Power Focus 8 StepSync コントローラーでは、締め付けプログラムで同期ポイントを使用できます。制限に設定された条件が満たされた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期ポイント（ Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、および Flex でのみ有効 ）、またはプログラムの最後にジャンプします。StepSync のないコントローラでは、ツールはただちに停止し、プログラムはプログラムの最後にジャンプします。

Flex の場合のみ：

各制限ごとに、[修復可能] = [はい]を選択すると、締め付けが停止したときに再試行できるようになります。

次の制限が、マルチステップ締め付けプログラムに追加されているすべてのステップに自動的に追加されています。

デフォルトのステップ制限
ステップ制限 | 適用可能なステップ
--- | ---
最大時間 | 外部結果とMWRを除くすべて
最大トルク | 角度に合わせて締め付け トルクと角度に合わせて締め付け Turbo 緩め 待機 ソケット解除 デジタル入力まで実行 トリガーリリースに合わせて締め付け
最大角度 | トルクに合わせて締め付け TurboTight Turbo 緩め DynaTork に合わせて締め付け 待機 デジタル入力まで実行 トルクに合わせて緩め トルクに合わせてスレッドカット ランダウン 降伏に合わせて締め付け パルスランダウン着座 テンソルパルス

各システムタイプに対して使用可能なツール
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync / Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus CONNECT |  |  |

ステップ制限
ツール
検索