# 소프트웨어

Power Focus XCPower Focus XC에서 사용할 수 있는 두 버전의 소프트웨어 버전 번호는 소프트웨어 탭 아래에 기록되어 있습니다.

여러 컨트롤러의 업그레이드를 수행할 때 컨트롤러 소프트웨어의 두 번째 버전을 설치하면 유용합니다. 업그레이드된 소프트웨어로 전환하여 생산할 준비가 되면 제어기 GUI에서 부분적으로 또는 GUI 또는 Tools Talk를 활용해 원격 컴퓨터에서 새로운 소프트웨어 버전이 활성화됩니다.

새로운 소프트웨어는 소프트웨어를 포함한 USB 플래시 드라이브를 컨트롤러의 USB 포트로 연결하거나 웹 GUI를 사용하여 설치할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 옵션은 PC에서 컨트롤러 GUI로 액세스할 때에만 볼 수 있습니다. 유효 소프트웨어 버전의 대용량 저장 장치를 USB 포트에 삽입했을 때, 소프트웨어 업데이트에 대한 안내가 표시됩니다.

소프트웨어 업데이트 파일은 압축 해제하면 안 되며 USB 플래시 드라이브의 루트 디렉터리에 있는 폴더명 PFImages에 저장해야 합니다.

소프트웨어 업그레이드 중 예기치 않은 오류가 발생하면 데이터가 손실될 수 있습니다.
소프트웨어 버전을 업그레이드하기 전에 “모든 컨트롤러 정보”를 내보내기하여 컨트롤러 구성 백업을 수행하시는 것을 권장합니다.

이 섹션에서

- USB를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기
- 웹 GUI를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기