# Mantenimiento de herramienta

La herramienta almacena un número de intervalo de servicio y cuenta el número de aprietes que pueden realizarse antes de que deba realizarse su mantenimiento o revisión.

## Configuración de la alarma de mantenimiento

1. En la vista Inicio, haga clic en la pestaña Configuración y luego seleccione Herramientas.

2. Coloque la Alarma del indicador de servicio en On.

3. Vuelva a la vista Inicio, haga clic en la pestaña Herramientas y a continuación seleccione la herramienta para la que desea configurar la alarma.

4. Introduzca un valor en el cuadro de intervalo de servicio.

   Los intervalos de servicio solo puede establecerse en múltiplos de 10 000. Cualquier número que no sea múltiplo de 10 000 se redondeará al múltiplo de 10 000 más cercano.

   Cuando se trabaja con herramientas de impulsos, se establecen los intervalos de servicio tanto para número de aprietes como para número de impulsos. Cuando se alcance uno de los intervalos se activará la alarma.

Parámetros de mantenimiento
Campo | Descripción
--- | ---
Último servicio | Fecha y hora de la última revisión. La fecha de la última revisión se establece en el taller de reparaciones. La fecha de la última revisión se establece con la fecha y la hora actual cuando se pulsa el botón Reiniciar el contador de servicio.
Aprietes totales en el momento de servicio | El número total de aprietes realizados por la herramienta desde que se utilizó por primera vez. Este valor está disponible en la revisión y se mantendrá hasta la revisión siguiente.
Aprietes restantes | El número total de aprietes restantes hasta que se alcance el intervalo de servicio.
Intervalo de servicio | El número de aprietes que se realizarán entre dos eventos de servicio. Se puede establecer en múltiplos de 10 000.
Impulsos totales en el momento de servicio | [solo herramientas de impulsos] El número total de impulsos realizados por la herramienta desde que se utilizó por primera vez. Este valor está disponible en la revisión y se mantendrá hasta la revisión siguiente.
Impulsos restantes | [solo herramientas de impulsos] El número total de impulsos restantes hasta que se alcance el intervalo de servicio.
Intervalo de servicio | [solo herramientas de impulsos] El número de impulsos que se realizarán entre dos eventos de servicio. Se puede establecer en múltiplos de 10 000.
Poner a cero contador de servicio | Reinicia el contador de Aprietes restantes y establece la fecha actual como Fecha de última revisión.
Restablecer datos de servicio | [solo herramientas de impulsos] Reiniciar el contador de Aprietes restantes así como el estado del aceite y establece la fecha actual como Fecha de último servicio.