# Diagnosekonfiguration

Auf die I/O-Diagnose für ein spezifisches Zubehörteil kann über die Info-Option in der Ansicht der virtuellen Station für Zubehör zugegriffen werden.

Aufruf der Diagnosekonfiguration:

1. Wählen Sie in der Startansicht die Registerkarte Virtuelle Station und wählen Sie auf der linken Seite eine Virtuelle Station aus.

2. Wechseln Sie zum Fenster Zubehör, und wählen Sie Info und dann Diagnose aus.

3. Aktivieren Sie den Überwachungsmodus oder den Zwangsmodus mithilfe des Schalters.
   Die Status der Eingangs- und Ausgangssignale sind unter den entsprechenden Reitern verfügbar.

Auf die Diagnose kann jeweils nur von einem einzigen Bediener bzw. einer einzigen Funktion aus zugegriffen werden. Wenn die Diagnose bereits aktiv ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.