# 开放端配置

使用开放端工具前，确保工具头和工具主体已正确组装和配置。否则，工具可能会在错误的方向上运行，并且开放端头中的机械止动块可能被损坏。

在使用开放端工具执行拧紧后，可以通过开放端配置让开放端工具进入打开位置。

通过 HMI（人机界面）配置开放端策略和设置。

开放端配置仅适用于电缆工具、IXB 工具和 STB 工具。
开放端配置对 Flex 和 StepSync 不适用。

## 开放端配置

开放端设置
设置 | 说明
--- | ---
自动定位 | 在使用开放端工具执行拧紧后，可以自动让开放端工具回到打开位置。 切换键可以开启或关闭自动定位： 开启：如果启用，在拧紧后，当开放端工具被提起时，开放端工具又自动回到打开位置。 在整个过程中，操作员必须按住工具触发器（拧紧 + 自动定位）。如果操作员在自动定位完成前释放工具触发器，工具将使用所选的定位策略返回打开位置。 关闭：默认值。 如果启用，在拧紧后，当开放端工具被提起时，开放端工具不会自动回到开口位置。当开放端工具被提起时，操作员必须释放工具触发器。 为了让开放端工具再次回到打开位置，操作员必须在全自动定位期间再次按下工具触发器。 自动定位仅适用于多步骤拧紧程序。 自动定位仅适用于电缆工具和 IXB 工具。
定位策略 | 选择定位策略，使开放端工具在拧紧后回到打开位置。 向前：默认值。 开放端工具向前转动（与拧紧方向相同）至打开位置。 向后：开放端工具向后转动（与拧紧方向相反）至打开位置。 基于反向扭矩：开放端工具通过慢速反向旋转到达打开位置（通过缓慢地反向旋转和监控扭矩来完成）。 向前快速启动：开放端工具尽可能快地到达打开位置。 我们建议使用基于反向扭矩和向前快速启动策略用于带有旋转前部的开放端工具。 基于反向扭矩和向前快速启动策略仅适用于电缆工具和 IXB 工具。 如果 STB 工具的定位策略是基于反向扭矩或正向快速启动的，则默认定位策略将自动运行。对于基于反向扭矩，默认的定位策略为反向。对于正向快速启动，默认的定位策略为正向。
定位速度 | 定位速度定义工具到达打开位置的速度。 定位速度以开放端工具最大速度的百分比 (%) 表示。 操作员可以输入定位速度值，范围为 5%~100%。 默认情况下，定位速度设为 38%。