# Serraggio disabilitato: 182

Serraggio disabilitato è un segnale di uscita attivato quando il serraggio è disabilitato esternamente da uno dei seguenti segnali:

- 20002: blocca serraggio

- 20004: strumento di blocco attivo alto

- 20033: blocco controllo linea

- 20018: blocco Open Protocol

- 20020: blocco Fieldbus serraggio

- 20040: blocco serraggio Soft PLC

- 20061: strumento di blocco attivo basso

Nome in SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: TRUE

- Espansore I/O: TRUE