# 快速入门指南

为了更好地概述该系统，下面的说明涉及到开始使用该系统所需的步骤。

本说明并未涵盖所有系统功能，而是侧重于最基本的功能。

## Web GUI

1. 选择所用工具的类型。可用的拧紧策略取决于您选择的工具类型。

2. 设置一个包含所有相关参数（例如目标角度和目标扭矩）的拧紧程序。本工具的主要用途是执行拧紧。

3. 创建虚拟站点并为其指定工具。虚拟站点在控制器和工具之间用作接口，从而将多个工具与单个物理控制器相连。即使仅将一个工具与控制器相连，也始终需要虚拟站点。

4. 向虚拟站点分配一个任务。此任务既可是拧紧程序，也可是指定的数字输入（如从条形码枪输入）。分派给虚拟站点的工具将能够立即执行此任务。

## 手机 GUI

1. 选择所用工具的类型。

2. 创建一个拧紧任务并设置相关参数，例如目标扭矩和目标角度。本工具的主要用途是执行拧紧。

3. 创建的任务将分配给一个虚拟站点。分派给虚拟站点的工具将能够立即执行此任务。