# Configuration des Alarmes d'outil

Des alarmes sont définies pour contrôler le moment où une maintenance ou un étalonnage doivent être effectués sur les outils connectés au coffret. Vous trouverez l'intervalle d'entretien des outils et d'autres informations concernant les outils connectés dans l'onglet Outils.

Pour accéder aux alarmes des outils, aller sur l'onglet Paramètres de la page d’accueil et sélectionner Alarmes sur le panneau gauche.

Différentes alarmes d'outil
Window (Fenêtre) | Description
--- | ---
Alarme de l'indicateur d'entretien | Activation d'une alarme lorsque la périodicité d'entretien de l'outil est atteinte.
Verrouillage outil après alarme | Verrouiller l'outil lorsque la périodicité d'entretien est atteinte.
Alarme d'étalonnage | Activation de l'alarme d'étalonnage de l'outil pour tous les outils connectés au coffret.
Alarme de surveillance d'huile | Active l'alarme de surveillance de l’huile pour tous les outils connectés au coffret. Faire glisser l'option Verrouillage de l'outil après l'alarme sur On (Activé) pour verrouiller l'outil correspondant lorsque cette alarme se déclenche.