# Santé de l’outil

La vue Santé contient des informations concernant la température de l’outil.

## Température de l'outil

La température des outils (que ce soit pour les outils filaires ou ceux sur batterie) est surveillée en continu par le Power Focus XCPower Focus XC. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du coffret ne soit nécessaire. Lorsque la température du moteur de l'outil ou celle des circuits électroniques de l'outil dépasse la température maximale, l'outil est verrouillé et une alerte (2014) s'affiche. L'outil est à nouveau déverrouillé lorsque sa température s'abaisse sous la limite.

La température n'est pas disponible pour le STwrench.

## Surveiller la température de l'outil

Depuis l'affichage ou via l'IGU Web, les utilisateurs peuvent accéder aux données les plus récentes de température du moteur et des circuits électroniques de l'outil avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées.

1. À l’écran d’accueil, toucher l'onglet Outil.

2. La température des circuits électroniques de l'outil et la température du moteur de l'outil apparaissent sous Santé.
   Pour les outils à impulsions, la température de l'unité d'impulsions de l'outil est également indiquée.

3. Cliquer sur l'une ou l'autre entrée pour accéder à une liste des pics de température accompagnés de leur horodatage.