# T|A – トルクまたは角度に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このステップでは、トルクターゲットまたは角度ターゲットの、いずれかに先に到達するまで、速度 n で前方向にツールを実行します。トルクと角度の測定は、ステップの最初から開始します。

パラメータ | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
目標角度 | > 0 であること。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | 目標角度