# PrT - Prevailing Torque (låsmoment)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Skärmen beräknar det gällande låsmomentvärdet under Fönsterlängd och kontrollerar att det ligger mellan momentgränsvärdena. Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar vinkelfönstret vid avstängningspunkten. Den beräknade låsmomentet är det genomsnittliga momentet eller toppmomentet (beroende på parametervärdet som användaren har ställt in) under Fönsterlängd. Det beräknade värdet sparas som resultatdata Uppmätt låsmoment. Om Momentkompensering är På kommer uppmätt låsmoment att subtraheras från alla momentresultat i efterföljande steg. Eventuella tidigare beräknade kompensationsvärden för låsmoment kommer inte längre att subtraheras från momentresultaten. Om Torque compensation (momentkompensation) är inställd på No (nej), kommer ingen subtraktion att göras i efterföljande steg.

Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkeln plus Vinkelfönsterlängden, så rapporterar monitorn NOK.

Låsmoment kan mätas som ett genomsnitt av uppmätta värden, eller ett toppmoment. Du kan välja mellan de två lägena genom att sätta parametern Använd värde på antingen Medelmoment (för genomsnittsvärden), eller Toppmoment (”peak”, för toppvärden).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentkompensation | På eller av.
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara > 0
Hög gräns | Måste vara >= 0
Använd värde | Medelmoment (för medelvärden), eller Toppmoment (för toppvärde).