# TP - TensorPulse

ツール
STR

TensorPulseの締め付けステップを使用する前に、次のライセンスタイプがコントローラーにインストールされている必要があります。

- 低反力戦略

TensorPulseは、次のツールでのみ有効です：ETV-STR61-100-13、ETV-STR61-70-13、ETV-STR61-50-10。

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップは、トルク目標に到達するまで、順方向に締め付けパルスを生成します。

TensorPulse締め付けステップを実行する場合は、必要な PulseDrive ソケット/アダプターを使用してください。
TensorPulse締め付けステップが PulseDrive ソケット/アダプターなしで実行された場合、すべての締め付けがNGとなります。ステップエラー「PulseDrive ソケット/アダプターが検出されませんでした」は、PulseDrive ソケット/アダプターがないことを示します。

パラメータ | 説明
--- | ---
トルク目標 - Ts | トルク目標は、0からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。
パルスエネルギー - Pe | パルスエネルギーは、各パルスのエネルギー/電流の量を制御するために使用されます。 パルスエネルギーは10％から100％の範囲である必要があります。 デフォルトでは、100％に設定されています。
保持力調整係数 | 保持力調整係数は、 TensorPulseステップを実行する際の反力を調整するために使用されます。各パルスの後にツールを反対方向に動かすのは力です。 調整係数が高いと、反力とパルス周波数が高くなります。調整係数が低いと、反力とパルス周波数が低くなります。 保持力調整係数は、0〜100％の範囲である必要があります。 デフォルトでは、40%に設定されています。

トレースでは、角度反転は、ツールが後方に回転してパルスを有効にすることを意味しますが、PulseDriveソケット/アダプターにより、ボルトヘッドは必ずしも後方に回転するわけではありません。