# T - トルクに合わせて締め付け/トルクに合わせて緩め

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T - トルクに合わせて締め付け

このステップでは、目標トルクに達するまで、プログラムされた速度でツールを順方向に実行します。

パラメータ | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

## マイクロビデオ

T - トルクに合わせて締め付け

T – トルクに合わせて緩める

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップでは、逆方向にこの速度でツールを作動させます。ステップを有効にするには、トルクが最初に目標トルクの110％を超えている必要があります。目標トルクは正の値に設定する必要があります。目標トルクに達すると、トルクが目標トルクを下回るまでステップが実行されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク