# 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐

## 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐

실시간 결과 창에는 프리베일링 토크 보정 값이 포함되지 않은 최종 토크가 표시됩니다. 최종 토크에는 프리베일링 토크 보정 값이 포함되어 있지 않으므로 이탤릭체로 표시됩니다.

## 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐

실시간 결과 창에는 관련 보정 아이콘()과 함께 프리베일링 토크 보정 값이 표시됩니다.

보정 값이 여러 개인 경우, 사용 가능한 마지막 단계에 적용된 보정 값이 표시됩니다.

프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시 및 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시 스위치는 다음 사항에 영향을 주지 않습니다:

- ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송되는 최종 토크 값: 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크 값은 항상 ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송됩니다.

- 최종 토크 값은 결과 기록과 함께 표시됩니다.

- 실시간 및 결과 기록을 기반으로 한 추적.

- 오픈 프로토콜 메시지의 값.

- 신호.

- 프로토콜 어댑터.