# Configuration du Protocole

Le Power Focus XCPower Focus XC peut être configuré à des fins de communication avec les serveurs exécutant un gestionnaire de licences Atlas Copco ainsi que les deux logiciels Atlas Copco ToolsTalk et ToolsNet. ToolsTalk sert à configurer un ou plusieurs coffrets. ToolsNet sert à gérer la restitution des résultats.

Dans cette section

- Configurer la connexion de ToolsTalk
- Configurer la connexion avec ToolsNet
- Configurer un gestionnaire de licences
- Configurer la connexion à distance