# Diagnostika digitálneho signálu

Počas nasadenia a pri odstraňovania problémov s ovládačom ide o veľmi užitočný diagnostický nástroj. Je dostupný na analýzu pod informačnou značkou na konfiguráciu zariadenia v menu Virtuálna stanica.

Ovládač pracuje v normálnom alebo diagnostickom režime. V normálnom režime fungujú digitálne vstupné a výstupné signály normálne a sú vedené medzi logikou interného ovládača a externého príslušenstva alebo konektora.

Diagnostický režim je rozdelený na režim monitora a nútený režim. V režime monitora signály fungujú normálne, ale poskytujú živé monitorovanie správania sa signálu. V nútenom režime spojenie medzi internou logikou a externým príslušenstvo ovládača otvorené a vstupné a výstupné signály môžu byť donútené do želaného stavu.

Digitálne signály je možné diagnostikovať len pre jedno zariadenie naraz.