# ツールLEDの構成

ツール上の別の LED インジケータは、利用可能な出力信号のいずれかによって制御されるように構成されます。

## 青色　LED

青色 LED は、構成可能な時間にわたって点灯するか、次の締め付けまで点灯するように構成されます。構成で選択された信号で点灯します。

## 結果インジケーター

結果インジケーターで、締め付け結果で LED がどのように、どのくらいの時間点灯するかが決まります。事前構成されたパターンをショートカットメニューから選択します。このパターンは、締め付け結果の組み合わせも可能です。

結果インジケーター信号
信号 | 説明
--- | ---
オフ | 結果にかかわらず、締め付け後に LED は有効になりません
緑 | 結果インジケーターが選択されている場合、締め付けが正しく終了すると（OK）、緑の光がデフォルトの信号です。
赤：高：黄：低 | 締め付けが誤って終了した場合（NG）、赤の LED が、最終的な値が高すぎることを示すか、黄色の LED が、値が低すぎることを示します。赤と黄が同時に点灯します（トルクが高すぎる場合や、角度が小さすぎる場合など）。
赤：高（prio）：黄：低 | 締め付けが誤って終了した場合（NG）、赤の LED が、最終的な値が高すぎることを示すか、黄色の LED が、値が低すぎることを示します。赤と黄は同時に点灯できません。高と低の値が同時に発生する場合には赤のみが点灯します。
赤：NG：黄：低 | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。値が低すぎる場合、追加の黄色の LED を示すことができます。
赤：NG | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。追加の LED は表示されません。

## LED リング

LED リングは、LED が締め付け間でどのように動作するかを決定します。LED リングは、LED ランプの 3 つの円で構成されます。1 つの円は赤の LED、1 つの円は黄色の LED、1 つの円は緑色の LED です。各円では、定常信号または点滅信号が可能です。これにより、LED リングに接続できる合計 6 個の異なる信号を提供します。

- 締め付けが進行中でない場合と制御出力信号が有効になった場合にのみ LED がオンになります。

- 最大時間を超えると、LED はオフになります。信号タイプがイベントの場合にのみ適用されます。

- 次の締め付けが開始すると、LED はオフになります。

- 制御出力信号が無効になると、LED はオフになります。信号タイプが状態の場合にのみ適用されます。