# CL - Afloje del embrague

Herramientas
BCV BCP

Esta etapa operará la herramienta con la velocidad programada en la dirección hacia detrás hasta que se libere el gatillo de la herramienta.

Un programa de afloje que utilice la etapa de embrague no puede tener otra etapa asignada.

Esta etapa solo es válida para las herramientas de embrague BCV-RE y BCP-RE.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Final | Ajusta la velocidad final del programa [rpm]