# Práca s kartou Virtuálna stanica

Virtuálne stanice sa konfigurujú v ponuke Virtuálna stanica.

Virtuálna stanica je abstrakcia fyzickej stanice softvéru a môže byť nastavená na použitie špecifického nástroja a na spustenie rozličných úloh na diaľku, použitím nástroja.

V Power Focus XCPower Focus XC je možné nastaviť 6 virtuálnych staníc na ovládač. Každá virtuálna stanica môže byť pripojená na jeden nástroj a jeden alebo viac príslušenstva.

Použitie virtuálnej stanice umožňuje operátorovi prevádzkovať viacero nástrojov a vykonávať odlišné úlohy rovnakým ovládačom. Na ovládač sa dá simultánne zapojiť jeden káblový nástroj a viacero STB nástrojov.

Pri nakonfigurovaní odlišných nástrojov sa uistite, že zvolený spúšťací signál v zdroji spustenia zodpovedá zvolenému nástroju a daná zvolená úloha môže byť spustená na konkrétnom nástroji.

Predtým ako môže začať akékoľvek uťahovanie, v menu virtuálne stanice musíte vybrať úlohu. Úloha je jedna z troch typov:

- Program uťahovania

- Sekvencia dávkovania

- Zdroje

Výber môže vykonať manuálne operátor alebo externými signálmi.

V tejto sekcii

- Vytvorenie virtuálnej stanice
- Odstránenie virtuálnej stanice
- Priradenie licencií virtuálnej stanici
- Zrušenie priradenia licencií z virtuálnej stanice
- Pripojenie nástroja k virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Úloha vo virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Protokoly vo virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Príslušenstvo vo virtuálnej stanici