# Lagrade resultat

Styrenheten lagrar resultaten för varje åtdragning eller lossning som görs.Power Focus XCPower Focus XC kan lagra upp till 10 000 resultat.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än det minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i Resultat -fönstret.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy för spårning.

Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken Stegmonitor eller Stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Resultatvy – Spårningsgraf
2 | Resultatvy – Siffror
3 | Resultatvy – Stegmonitorer
4 | Resultatvy – Rapporter

## Resultatvy – Spårningsgraf

I detta avsnitt visas åtdragningen i form av en graf.

Använd pilarna i spårningskurvans övre högra hörn för att visa de olika kurvorna för åtdragningsresultatet.
Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Steglinjerna visas på spårningskurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

## Resultvy – Siffror

I detta avsnitt visas resultaten i siffror. Där finns även information om åtdragningsprogrammet, den virtuella stationen, datum och tid för åtdragningen, dess status etc. Denna vy visar också en del identitetsbeteckningar såsom VIN.

## Resultatvy – Stegmonitorer

I detta avsnitt visas en lista över åtdragningsresultaten med information om de stegmonitorer som använts samt annan steginformation.

Klicka på ikonen med tre punkter för de olika åtdragningsresultaten så visas ytterligare information.

## Resultatvy – Rapporter

I denna lista visas värdena från resultatrapportörerna. Om det finns en resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning, så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning rapporteras värdet från det senaste steget i huvudvägen.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. resultatrapport om programövervakning/programbegränsning.

2. resultatrapport om övervakning/begränsning för det senast utförda steget i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- slutvinkel angiven av resultatrapportören slutvinkel

- slutmoment angivet av resultatrapportören slutmoment

- ström angiven av rapportören ström

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar