# TTTR – Utiahnuť do pustenia spúšťača (Tighten to Trigger Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR STB IXB

Tento stupeň prebieha, kým sa spúšťač nástroja neuvoľní (utiahnutie). Môže sa použiť len ako posledný krok v programe uťahovania.

Parameter | Popis
--- | ---
Otáčky | Číselná hodnota rýchlosti otáčania; v ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Zoznam možností, z ktorých je možné vybrať rýchlostnú rampu [Tvrdý, Mäkký, Manuálny]