# A – Vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns. Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Fyra vinkeltyper kan användas: Toppvinkel (standard), Vinkel vid toppmoment, Avstängningsvinkel, samt Slutvinkel.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel.
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel.