# Inställningar för ett multistegprogram

## Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ett användardefinierat namn för flerstegsprogrammet.
Gängriktning | Riktning på gängorna, antingen medurs (CW) eller moturs (CCW).
Lossningsprogram | Anger om ett program finnas tillgängligt. Välj från listan med tillgängliga lossningsprogram i styrenheten.
Typ | Typ av program, antingen åtdragning eller lossning.
Programstart | Ger den vridmomentnivå som genererar ett resultat. Om det lämnas tomt skapas resultatet varje gång verktyget startas. annars genereras resultatet endast från inställt vridmoment-nivå.
Programslut moment | Ger momentvärdet som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut moment är Verktygets maxmoment * 0,03.
Programslut timeout | Visar tidsvärdet (i sekunder) som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut timeout är 0 sekunder.
Verklig vinkelkompensation | Slår på eller av Verklig vinkelkompensation (standard är av).
NOK vid förlorad avtryckare | NOK vid förlorad avtryckare styr om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget. Inställningen kan vara På eller Av. Av - Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget ger en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts. På (standardvärde) - Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts oavsett steg ger en NOK-åtdragning.

## Tillbehörsinställning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Använda tillbehör, kalibrering | Välj om tillbehörsjustering ska vara på eller av.
Utväxling | Utväxlingsförhållandet kan vara mellan 0,5 och 4,0.
Effektivitetsinställning | Effektivitetsinställningen kan vara mellan 0,5 och 1,0.

## Programbildskärm

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelövervakningen för hela programmet. Om värden för Aktiv i steg och Avtryckarmoment lämnas tomma startar vinkelövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning. Välj mellan: Maximal vinkel: Den högsta vinkeln som uppnåtts under monitorn Vinkel vid maximalt vridmoment: vinkeln vid den punkt där högsta vridmoment uppnåddes under monitorn (Inte tillgängligt för STB-verktyg) Avstängningsvinkel: vinkeln vid avstängningspunkten för steget Vinkel vid slut: vinkeln vid övervakningens slut, inklusive broms om den är aktiv.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment vid vinkelövervakning. För STB-verktyg aktiveras avtryckarmomentet endast i åtdragningsriktningen när ett åtdragningsprogram utförs och endast i lossningsriktningen när man utför ett lossningsprogram.
Låg gräns | Anger vinkelövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger vinkelövervakningens övre gräns (för programmet).

Moment
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av momentövervakningen för hela programmet. Om Aktiv i steg lämnas tomt, så startar momentövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning: Toppmoment: det högsta moment som uppnåtts under övervakningen. Avstängningsmoment: momentet vid stegets avstängningspunkt.
Låg gräns | Anger momentövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger momentövervakningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsövervakningen för hela programmet. Denna övervakning kontrollerar att tiden ligger inom angivna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna övervakning ska starta.
Låg gräns | Anger tidsövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger tidsövervakningens övre gräns (för programmet).

## Programrestriktioner

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maximal tidsgräns | Inställt värde i sekunder. Denna begränsning kontrollerar total tid för åtdragning och om den överskrider Övre tidsgräns stoppas verktyget omedelbart. Tiden räknas alltid från programstart.
Maximal momentgräns | Denna begränsning kontrollerar vridmoment och om uppmätt vridmoment överstiger gränsen för Moment högt stoppas verktyget omedelbart.

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att vinkeln ligger inom tillåtna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där begränsningen ska starta.
Hög gräns | Anger vinkelbegränsningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att tiden ligger inom tillåtna tidsgränser.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna begränsning ska starta.
Hög gräns | Anger tidsbegränsningens övre gräns (för programmet).

## Rapportörer

Detta gör det möjligt för användaren att välja vilka värden (från övervakning/begränsningar) som ska visas som slutvärden. Klicka på Lägg till för att välja en resultatrapportör som ska kopplas till ett programs övervaknings-/begränsningsvärde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportör | Välj en resultatrapportör.
Producent | Välj vilken övervakning/begränsning som producerar värdet.
Värde | Välj vilket värde från den valda producenten som ska visas.

## Spårningskonfiguration

Spårningskonfiguration kan utföras på programnivå eller för varje steg. Standardkonfigurationen är inställd på programnivå och kan förbigås i varje steg om så behövs.

Aktivering av funktionen möjliggör här konfigurering på programnivå.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | På: Aktiverar spårningen upplösningskonfiguration på programnivå. Av: Spårningen registreras med samma upplösning för hela åtdragningen. I det här fallet fördelas spårningens punkter jämnt tidsmässigt över hela åtdragningen. För varje tidsintervall (0,25 ms) visas två värden (lägsta och högsta uppmätta värde) i spårningen. Max antal prover i det här formatet är 2000.
Provtyp | Provtid: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom en provtid som anges i ms. Provvinkel: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom ett provvärde som anges i grader.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

## Validering

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Validera mot verktygsvärden | Använd On (på) om verktyget är känt ange Max Torque (max vridmoment) och Max Speed (max hastighet). Använd Off (Av) om verktyget inte är känt.
Verktyg | Rullgardinsmeny med verktyg för validering.
Max moment | Max vridmoment på verktyget att validera mot.
Max varvtal | Max varvtal på verktyget att validera mot.