# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här stegbegränsningen stöds inte för Power Focus XC.

Begränsningen kontrollerar den faktiska strömstyrkan när momentet överskrider utlösningsmomentet. Om den faktiska strömstyrkan överskrider gränsvärdena kommer verktyget att stoppas omedelbart och åtdragningsprogrammet hoppar till nästa synkroniseringspunkt eller programmets slut. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under begränsningen avslutas funktionen med status OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.