# DI – 디지털 입력까지 실행

공구
ES STR SL ST SR QST

이 단계는 정지 조건 값에 따라 디지털 입력으로 지정된 입력 값이 높거나 낮을 때까지 매개변수 방향으로 정의된 방향으로 공구를 실행합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
방향 | 정방향 또는 역방향
디지털 입력 | 컨트롤러에서 다음 로컬 디지털 입력 중 하나를 선택할 수 있습니다. 로컬 DI 1 로컬 DI 2 로컬 DI 3 로컬 DI 4
브레이크 (Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.
정지 조건 | 하강 에지: 단계 시작 후 하강 에지가 감지될 때까지 단계가 실행됩니다. 상승 에지: 단계 시작 후 상승 에지가 감지될 때까지 단계가 실행됩니다. 모든 에지: 단계 시작 후 하강 또는 상승 에지가 감지될 때까지 단계가 실행됩니다. 낮음: 낮은 값이 감지될 때까지 단계가 실행됩니다. 높음: 높은 값이 감지될 때까지 단계가 실행됩니다.
속도 (rpm) | 기본값: 60 rpm.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
속도 램프 | 속도 램프 유형이 수동인 경우에 사용할 수 있습니다. 기본값: 500 rpm/s.

## Microvideo

DI – 디지털 입력까지 실행