# 来源拧紧

拧紧菜单显示来源拧紧配置的列表。通过进入相关的虚拟站点选项卡并选择任务、选择任务可以将单独的列表与虚拟站点关联。在此可以将来源选为任务。来源拧紧将特定拧紧程序与识别编号关联。当将标识符编号发送至控制器（通过外部数字信号或在使用套筒选择器的情况下提升选择器中的相应套筒），关联程序将一直运行，直至发送不同的信号（或捕获到套筒）。不存在批次计数。

可以在控制或确认模式下设定来源拧紧列表。

当设为控制时，外部来源通过请求识别编号选择拧紧程序。如果是套筒选择器，将标识符编号关联到套筒选择器中的相应套筒，通过抬升套筒选中拧紧程序。

在确认模式下，不得将套筒选择器用作控制来源。在此模式下，将识别编号关联至拧紧程序和特定套筒（在列表新增列中予以指明）。当（通过外部信号）请求识别编号时，在套筒选择器中弹出相应套筒提示；在操作员抬升套筒（禁用其他套筒）时，会启用拧紧程序。如果未指定套筒（即在套筒列设为 0），将直接启用拧紧程序并忽略套筒状态。

Power Focus XCPower Focus XC 最多可存储 1,000 个源拧紧程序。

此部分内容

- 创建来源拧紧