# ToolsTalk接続の構成

ToolsTalk にコントローラーを接続するには、コントローラー上の ToolsTalk プロトコル設定を構成して有効にします。

1. ホームビューで、[設定] タブに行き、左側のペインで [サーバー接続] を選択します。

2. ToolsTalk ウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsTalk サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsTalk サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsTalk サーバーの IP アドレス

3. 適用を選択します。

ToolsTalk 接続ステータスを表示するには、[結果へ行く] アイコンを選択し、[ライブ結果] ビューに移動します。次に、[プロトコル接続] ボタンを選択します 。表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsTalkの構成方法については、ToolsTalk 2ユーザーガイドを参照してください。