# C: embrague

Herramientas
BCV BCP

Esta etapa operará la herramienta con la velocidad programada en la dirección hacia adelante hasta que se libere el embrague. Cuando la herramienta ha informado de la liberación del embrague, la etapa finalizará con el estado OK.

Un programa de apriete que utilice la etapa de embrague no puede tener otra etapa asignada.

Esta etapa solo es válida para las herramientas de embrague BCV-RE y BCP-RE.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Control de velocidad | Una velocidad o dos velocidades
Velocidad final | Ajusta la velocidad final del programa [rpm]
Rampa de velocidad | Interruptor donde se puede seleccionar la rampa de velocidad [dura, suave]
Reapriete | Detección de reapriete configurada en Activado o Apagado
Ángulo de reapriete | Ajusta el ángulo de reapriete [º]