# Configurer un Selector 6 via un câble Ethernet ou sans fil

Vue d'ensemble du Selector 6

Vue de face du sélecteur

A | Support pour douille ou embout
B | Voyant LED de position
C | Zone pouvant recevoir un autocollant
D | Trous de fixation dans chaque coin
E | Port de service
F | LED d'état de la batterie (disponible uniquement sur les versions sans fil)
G | LED d'état de la connexion WLAN (disponible sur certains sélecteurs)
H | Batterie (disponible uniquement sur les versions sans fil)
I | Module de mobilité (disponible uniquement sur les versions sans fil)

Vue d'ensemble des connexions du Selector 6

Sélecteur vu de dessous

A | Cache-connecteur
B | Entrée d'alimentation CC externe ; connecteur Kycon (DIN CC)
C | Entrée Ethernet, connexion amont ; connecteur femelle codé D M12
D | Arrière du sélecteur
E | Connecteur d'entrée et de sortie numérique
F | Sortie Ethernet, connexion aval ; connecteur femelle codé D M12
G | Batterie

Vue d'ensemble du port de service du Selector 6

Interface de service

A | Port de service RJ45
B | Fente pour RBU
C | Bouton de fonction

Configuration générale

1. Sur le coffret, aller dans Réglages > Réseau et sous portEthernet usine vérifier l'adresse IP (nécessaire uniquement pour la configuration via une connexion sans fil).

2. Ouvrir le couvercle du port de service sur le sélecteur. Le couvercle est fixé par une vis Allen de 2 mm.

3. Connecter un câble Ethernet entre un PC et le connecteur RJ-45 de l'interface de service.

4. S'assurer que le sélecteur est alimenté soit par la connexion PoE, soit par une alimentation externe, soit par la batterie.

5. Ouvrir une fenêtre de navigateur Web sur le PC.

6. Taper l'adresse Web 169.251.1.1 et appuyer sur la touche Entrée. Le serveur Web du sélecteur répond et affiche l'interface Web du sélecteur.

7. Sélectionner Paramètres dans la navigation sur la gauche (l'option est sélectionnée par défaut). L'espace de travail Réglages affiche les menus de configuration et se divise en cinq réglages différents : réglages de base, port de service, entrée Ethernet, WLAN et Power Focus XCPower Focus XC.

8. Dans la section Entrée Ethernet, activer ou désactiver le Mode externe pour la source souhaitée pour le contrôle des LED.

9. Les étapes suivantes de la configuration dépendent de la façon dont le sélecteur à douilles sera connecté au coffret (câble Ethernet directement relié au coffret (par défaut), câble Ethernet relié au réseau de l'usine ou liaison sans fil avec le réseau de l'usine). Voir les instructions ci-dessous pour l'installation correspondante.

Installation du sélecteur à douilles - liaison Ethernet filaire vers le coffret (par défaut)

1. Les ports Ethernet (RJ45) utilisés pour connecter des appareils et pour relier les coffrets en guirlande ne sont disponibles que sur les modèles de Power Focus XCPower Focus XC les plus récents. Pour connecter le Selector 6 via un câble Ethernet à un modèle de coffret plus ancien, il convient d'utiliser un câble adaptateur pour relier le câble Ethernet au port COM du coffret.

2. Dans la section Entrée Ethernet, sélectionner Power Focus XCPower Focus XC (par défaut) dans la liste déroulante Connecté à.

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

4. Retirer le câble Ethernet du port de service.

5. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur de douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur de douilles)

Configurer le sélecteur - liaison filaire vers le réseau de l'usine

1. Dans la section Entrée Ethernet, sélectionner Réseau usine dans la liste déroulante Connecté à.

2. Activer ou désactiver le DHCP pour la configuration d'adresse IP dynamique ou statique. Si une adresse IP statique est nécessaire, dans le champ d'adresse IP, saisir l'adresse IP du sélecteur à douilles.

3. Dans la section Power Focus XCPower Focus XC, saisir l’adresse IP du coffret (voir plus haut) auquel le sélecteur va être connecté.

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

5. Retirer le câble Ethernet du port de service.

6. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur de douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur de douilles)

Installation du sélecteur à douilles - liaison sans fil vers le réseau de l'usine

1. Dans la section Entrée Ethernet, sélectionner Réseau usine dans la liste déroulante Connecté à.

2. Dans la section WLAN, renseigner les paramètres suivants :

   - Activer : régler le bouton radio sur OUI

   - SSID : saisir le nom SSID du sélecteur à douilles.

   - Mot de passe : saisir le mot de passe du réseau sans fil auquel l'appareil doit être connecté.

   - Type de chiffrement : choisir le type de chiffrement correct pour le réseau sans fil (WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-TLS).

3. Dans la section Power Focus XCPower Focus XC, saisir l’adresse IP du coffret (voir plus haut) auquel le sélecteur va être connecté.

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

5. Retirer le câble Ethernet du port de service.

6. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur de douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur de douilles)