# 단계 제한

조임 단계, 모니터와 제한의 가용성은 컨트롤러에 설치된 특정 라이센스에 따라 달라집니다.

예기치 않은 일이 발생하는 경우에 조임을 분명히 중지하기 위해 다중 단계 조임 프로그램에 단계 제한을 추가할 수 있습니다. 몇 가지 예를 들자면, 이러한 제한 사항으로 최대 토크에 도달하지 않았거나 다중 단계 조임 중 일부 길이가 수행하기 부적합하다는 점을 검사할 수 있습니다. 각 단계는 필수 단계 제한 및 선택적인 단계 제한 모음이 있습니다. 다중 단계 프로그램에 새로운 단계를 끌어 놓을 때 필수 제한이 포함되어 있습니다. 모든 단계는 제한을 각각 최대 4개 가질 수 있습니다.

Power Focus 6000 StepSync 및 Power 8 StepSync 컨트롤러에서, 조임 프로그램의 동기화 지점을 사용할 수 있습니다. 제한에 설정된 조건이 충족되면, 공구는 즉시 중지되고 프로그램은 다음 동기화 지점으로 이동하거나(Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 적용됨), 프로그램 끝으로 이동합니다. StepSync가 없는 컨트롤러에서는 공구는 즉시 중지되고 프로그램은 프로그램의 끝으로 이동합니다.

Flex에만 해당:

각 제한에 대해, 복구 가능 = 예를 선택하여 조임이 멈출 때 재시도를 허용해 주세요.

다음 제한이 자동으로 다중 단계 조임 프로그램에 추가되는 모든 단계에 추가됩니다.

기본 단계 제한
단계 제한 | 적용 단계
--- | ---
최대 시간 | 외부 결과 및 MWR을 제외한 모두
최대 토크 | 각도까지 조임 토크+각도까지 조임 터보 풀기 대기 소켓 해제 디지털 입력까지 실행 트리거 해제까지 조임
최대 각도 | 토크까지 조임 터보 조임 터보 풀기 DynaTork까지 조임 대기 디지털 입력까지 실행 토크까지 풀기 토크까지 스레드 컷팅 런다운 항복점까지 조임 펄싱 런다운 착좌 TensorPulse

각 시스템 유형별로 사용 가능한 공구
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync / Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus 연결 |  |  |

단계 제한
공구
검색