# 빠른 시작 가이드

시스템에 대한 보다 나은 개요를 제공하기 위해, 다음 지침은 시스템 사용을 시작하는 작업에 필요한 단계들을 다룹니다.

이 지침은 모든 시스템 기능을 다루지는 않지만 가장 기본적인 기능에 초점을 맞춥니다.

## 웹 GUI

1. 사용할 공구 유형을 선택하세요. 사용 가능한 조임 전략은 선택한 공구 유형에 따라 다릅니다.

2. 모든 관련 매개변수(예시:목표 각도 및 목표 토크)를 포함하는 조임 프로그램을 정의하세요. 공구의 주된 목적은 조임을 수행하는 것입니다.

3. 가상 스테이션을 생성하고 공구를 가상 스테이션에 할당하세요. 가상 스테이션은 컨트롤러와 공구 간에 인터페이스 역할을 하므로, 여러 공구를 하나의 물리적 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 공구 하나만 컨트롤러에 연결되어 있는 경우라도 항상 가상 스테이션이 필요합니다.

4. 작업을 가상 스테이션에 할당하세요. 작업은 조임 프로그램, 또는 지정된 디지털 입력(예를 들어, 바코드 스캐너에서)일 수 있습니다. 스테이션에 할당된 공구는 이제 작업을 수행할 수 있습니다.

## 모바일 GUI

1. 사용할 공구 유형을 선택하세요.

2. 조임 작업을 생성하고 관련 매개변수(예:대상 토크 대상 각도)를 설정하세요. 공구의 주된 목적은 조임 작업을 수행하는 것입니다.

3. 생성된 작업이 가상 스테이션에 할당됩니다. 스테이션에 할당된 공구는 이제 작업을 수행할 수 있습니다.