# Utilizzo della scheda Stazione virtuale

Le stazioni virtuali sono configurate nel menu Stazione virtuale.

Una stazione virtuale è un'astrazione software di una stazione fisica e può essere impostata per utilizzare uno strumento specifico ed eseguire in remoto diverse attività con lo strumento.

In Power Focus XCPower Focus XC, è possibile impostare 6 stazioni virtuali per controller. Ogni stazione virtuale può essere collegata a uno strumento e a uno o più accessori

Utilizzando le stazioni virtuali, l'operatore può utilizzare molteplici strumenti ed eseguire diverse attività utilizzando lo stesso controller. È possibile collegare uno strumento cablato e più strumenti STB simultaneamente al controller.

Durante la configurazione di diversi strumenti, assicurarsi che il segnale di avvio selezionato in Fonte di avvio corrisponda allo strumento selezionato e che l'attività selezionata possa essere eseguita sullo strumento specifico.

Prima dell'inizio di qualsiasi serraggio, occorre selezionare un'attività nel menu Stazioni virtuali. Un'attività può essere uno dei tre tipi seguenti:

- Programma di serraggio

- Sequenza lotti

- Fonti

La selezione può essere effettuata manualmente dall'operatore o da segnali esterni.

In questa sezione

- Creazione di una stazione virtuale
- Eliminazione di una stazione virtuale
- Assegnazione delle licenze alle stazioni virtuali
- Annullamento dell'assegnazione delle licenze dalle stazioni virtuali
- Collegamento di un utensile a una stazione virtuale
- Configurazione della finestra delle attività in una stazione virtuale
- Finestra di configurazione dei protocolli in una stazione virtuale
- Configurazione della finestra degli accessori in una stazione virtuale