# A - Angle (ángulo)

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Este monitor de etapa mide el ángulo máximo alcanzado durante la monitorización y comprueba que está entre el Límite superior y el Límite inferior. La medición del ángulo comienza al inicio de la supervisión o, si se especifica, desde el punto en el que el par sobrepasa el Par de gatillo por primera vez durante la monitorización.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Tipo | Hay cuatro tipos de ángulos disponibles: ángulo máximo (por defecto), ángulo en el par máximo, ángulo de desconexión y ángulo en el extremo.
Par del gatillo | La medición del ángulo comienza en este punto de activación.
Límite inferior | Ángulo mínimo aceptable.
Límite superior | Ángulo máximo aceptable.