# 입력 및 출력 신호

신호 입력 및 출력 매개변수는 동일합니다.

두 가지 유형의 신호가 있는데, 바로 부울 유형과 정수/문자열 유형입니다. 부울 유형 신호의 경우, 켜짐/꺼짐(true/false) 스위치가 사용됩니다. 정수/문자열 유형 신호의 경우, 텍스트 필드는 (I/O) 신호 또는 문자열이 표시되는 위치에서 사용됩니다.

신호 | 유형 | 기본값
--- | --- | ---
시퀀스 중단 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
이벤트 확인 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
공구 스캐너 활성화 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
확실한 결과 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
개방형 프로토콜 명령어 비활성화 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
공구 스캐너 비활성화 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
동적 배치 크기 | 정수 | 0
외부 식별자 | 정수 | 0
외부 모니터링 [1-8] | 부울 (Boolean) | 꺼짐
공구 녹색 LED 플래시(외부 프로토콜) | 부울 (Boolean) | 꺼짐
일반 IO [1-10] | 정수 | 0
동적 배치 크기에 대한 Id | 정수 | 0
배치 재설정 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
배치 시퀀스 재설정 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
쌍안정 릴레이 재설정 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
너무 많은 NOK 재설정 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
입력 선택 | 정수 | 0
쌍안정 릴레이 설정 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
완료 시 공구 잠금 해제 | 부울 (Boolean) | 꺼짐
비활성화 상태의 공구 잠금 해제 | 부울 (Boolean) | 꺼짐