# Konfiguration der ToolsNet-Verbindung

Um eine Steuerung mit ToolsNet zu verbinden und Verschraubungsergebnisse zu erfassen, müssen Sie die ToolsNet-Protokolleinstellungen an der Steuerung konfigurieren und aktivieren.

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Serververbindungen aus.

2. Legen Sie im Fenster ToolsNet die folgenden Parameter fest:

   Feld | Beschreibung
   --- | ---
   Ein/Aus | Aktivierung/Deaktivierung des Datenaustauschs mit dem ToolsNet Server
   Server-Port | ToolsNet Server-Port
   Server-Host | IP-Adresse ToolsNet Server

3. Wählen Sie Übernehmen.

Anzeigen des ToolsNet-Verbindungsstatus: Wählen Sie die Schaltfläche Zu Ergebnis und öffnen Sie die Ansicht Live-Ergebnisse. Wählen Sie dann die Schaltfläche . Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte Serververbindungen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von ToolsNet finden Sie im ToolsNet 8-Benutzerhandbuch.