# T+A – Serrer au couple plus à l’angle

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Cette étape fait fonctionner l'outil jusqu’à ce que le couple cible soit atteint. À partir de là, elle exécute un angle cible supplémentaire.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0
Angle cible | La cible d’angle. Doit être > 0
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Vitesse | Par défaut : 60 tr/min.
Frein (Valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Couple cible
B | Angle cible