# C - Kupplung

Werkzeuge
BCV BCP

Diese Stufe betreibt das Werkzeug mit der eingestellten Drehzahl in Vorwärtsrichtung, bis die Kupplung losgelassen wird. Nachdem das Werkzeug die Freigabe der Kupplung gemeldet hat, wird der Schritt mit dem Status IO abgeschlossen.

Einem Verschraubungsprogramm, das die Kupplungsstufe verwendet, kann keine andere Stufe zugewiesen werden.

Dieser Schritt gilt nur für die Kupplungswerkzeuge BCV-RE und BCP-RE.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Drehzahlsteuerung | Eine oder zwei Drehzahlen
Enddrehzahl | Legt die Enddrehzahl des Programms fest [rpm]
Drehzahlrampe | Schalter, mit dem die Drehzahlrampe ausgewählt werden kann [Hart, Weich]
Rehit | Setzt die Rehit-Erkennung auf Ein oder Aus
Rehit-Drehwinkel | Legt den Rehit-Drehwinkel fest [°]