# ThCT – 토크까지 스레드 컷팅

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

토크까지 스레드 컷팅 기능은 필요한 런다운 토크가 런다운 완료 토크보다 큰 조임을 가능하게 합니다. 예를 들어, 자체 스레드(또는 자체 태핑) 나사를 사용하여 금속의 얇은 층을 조일 때 사용됩니다. 스레드 컷팅 각도(Aw)에 도달할 때까지 이 공구는 정방향으로 작동합니다. 토크가 스레드 커트 트리거 토크(Ttc)를 처음 통과할 때 스레드 컷팅 각도 창이 측정됩니다. 스레드 컷팅 각도에 도달한 시점에서, 단계는 목표 토크(Tt)에 도달할 때까지 계속 실행됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 토크 | 필수 조건: > 0.
스레드 컷팅 각도 창 | 기본값: 0. 필수 조건: > 0.
트리거 토크 | 각도 측정은 이 트리거에서 시작됩니다.
속도 | 기본값: 60 rpm. 필수 조건: > 0.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
브레이크 (Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 목표 토크
B | 토크 트리거
C | 스레드 컷팅 각도 창