# Y – Utiahnuť do poddajnosti (Tighten to Yield)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Táto stratégia spúšťa nástroj s rýchlosťou v smere dopredu, až kým sa nezistí bod poddajnosti. Bod poddajnosti sa zistí monitorovaním gradientu uťahovacieho momentu z bodu, v ktorom sa moment pohybuje nad úrovňou spúšťača uťahovacieho momentu, vypočítaného na základe merania momentu a uhla vzdialenosti. Parameter vzdialenosti uhla je nastavený na základe špecifickej tvrdosti spojenia.

Nastavte gradient uhlového okna (pre tvrdé spoje, mäkké spoje alebo pre manuálne nastavenie uhlového okna). Pri výbere manuálnej voľby musí byť nastavené uhlové okno. Spoj sa považuje za tvrdý, ak je skrutka utiahnutá na plný moment a rotuje o 30 stupňov alebo menej, potom, čo bola utiahnutia až do bodu zovretia. Mäkký spoj rotuje o 720 stupňov alebo viac potom, čo bol utiahnutý do bodu zovretia. Na výpočet gradientu, parameter tvrdosti definuje uhlové okno. Čím tvrdší spoj - tým menšie uhlové okno.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno gradientu | Špecifikuje Uhlové okno: Pre tvrdý spoj: Uhlové okno = 1 stupeň. Pre mäkký spoj: Uhlové okno = 20 stupeň. Manuálne: Manuálne nastavené Uhlové okno.
Uhlové okno | K dispozícii, keď Uhlové okno gradientu je nastavené na Manuálne. Musí byť > 0 a <= 100.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Tlmenie | Frekvencia, v ktorej sa vypočítava gradient. Musí byť > 0 a < 100 a < Uhlové okno.
Percento bodu poddajnosti | Musí byť >= 20 %
Otáčky | Predvolene: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Typ filtra momentu | Typ filtra: Žiadny: Nepoužije sa žiadne filtrovanie momentu. Vo výpočte gradientu sa použijú nespracované hodnoty „ako je“. Päťbodový: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom 5 vzoriek momentu. Dolná priepustka: Hodnoty momentu sa filtrujú pomocou jednoduchého diskrétneho filtra Nekonečná impulzná charakteristika. Kĺzavý priemer: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom počtu vzoriek špecifikovaného použitím.
Medzná frekvencia | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Dolná priepustka: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Počet vzoriek | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Kĺzavý priemer: 2 4 6 8 16 32
Brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Vrcholový gradient
B | Bod poddajnosti
C | Bod vypnutia
D | Uhlová vzdialenosť
E | Spúšťač momentu