# PTCA: angolo filettatura successivo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Misura l'angolo ottenuto durante il monitoraggio e controlla che rientri nei limiti angolari specificati. Il livello di Coppia di attivazione viene ignorato fino al raggiungimento della fine della Finestra angolo di filettatura . Dopodiché, la misura dell'angolo inizia appena la coppia misurata è oltre la coppia di attivazione. Il parametro Condizione di arresto specifica dove dovrebbe finire la misura dell'angolo.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di attivazione | Deve essere >= 0
Finestra dell'angolo di taglio del filo | Deve essere > 0
Tipo di misurazione angolo | Angolo massimo Angolo alla coppia di picco Angolo di arresto Angolo finale
Coppia attivazione filettatura | Deve essere >= 0
Limite minimo | Deve essere >= 0
Limite massimo | Deve essere > 0 Deve essere > Limite inferiore