# TC – Kalibrácia momentu (Torque Calibration)

Nástroje
QST

Tento stupeň poporujú len nástroje s duálnymi snímačmi.

Stupeň Kalibrácia momentu spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, až kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Otáčky | Musí byť > 0. Predvolene: 60 ot./min.
Snímač | Hlavný alebo Sekundárny. Predvolene: Hlavný. Na kalibráciu predného snímača nastavte na Sekundárny.
Adaptívna brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.