# Programmi di serraggio

Selezionando il programma di serraggio è possibile scegliere il metodo per esercitare la forza di serraggio (o precarico) sul giunto. Giunti diversi richiedono strategie diverse in merito alle modalità di applicazione della forza di serraggio desiderata e al contenimento degli effetti indesiderati in esercizio. Power Focus XCPower Focus XC può memorizzare fino a 1.000 programmi di serraggio.

Nell'HMI Web, è possibile creare un massimo di 1.000 programmi di serraggio.

Nell'HMI mobile, è possibile creare un massimo di 500 programmi di serraggio.

- La strategia TurboTight consente di usare la programmazione manuale o rapida. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo TurboTight.

- Le strategie rapide, in due fasi e in tre fasi consentono di scegliere il serraggio in base a un valore di coppia o angolo finale.

- La strategia Risultato esterno viene usata quando i serraggi OK vengono indicati da un segnale digitale esterno. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo Risultato esterno.

Tutti programmi di serraggio chiedono di impostare almeno il valore della Coppia finale o dell'Angolo finale.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Strategia | Programmi di serraggio disponibili. TurboTight: non verrà usato nessun altro comportamento di serraggio. Verranno usati solo i valori finali. Fase rapida: aggiunge una fase di serraggio iniziale per ridurre lo strappo al precarico. Due fasi: Aggiunge una pausa tra la prima e fase di serraggio e quella finale per far ulteriormente fronte agli effetti di rilassamento a breve termine. Tre fasi: esegue il serraggio in base a un determinato valore di coppia iniziale e quindi allenta la vite e la riserra immediatamente alla coppia o all'anglo target. Avvitatore - produzione: strategia di serraggio da usare con un avvitatore ST. Avvitatore - qualità: Strategia usata per la prova di qualità dei serraggi con un avvitatore ST. Rotazione: Ruota l'alberino alla velocità e all'angolo specificati. Risultato esterno: presenta un risultato di serraggio predeterminato al posto della coppia/angolo misurati. Multistep: strategia di serraggio che implica più fasi configurabili con limiti e monitoraggi. | TurboTight
Tipo target | Definisce il tipo di valore finale nella fase finale. Coppia target: Il serraggio punta al valore finale specificato durante l'esecuzione della fase finale. Angolo target: Il serraggio punta al valore finale specificato durante l'esecuzione della fase finale. |
Coppia target | Definisce la coppia finale del serraggio della fase finale. |
Angolo target | Definisce l'angolo finale del serraggio della fase finale. |
Velocità target | Attiva l'impostazione della velocità dell'utensile per la fase finale manualmente o usando la velocità predefinita. Automatica: Utilizza un valore calcolato in base alla Velocità massima dello strumento. Manuale: Specifica manualmente la velocità dell'utensile. | Automatico
<Manual> | Velocità dello strumento durante il serraggio o la fase finale. |

In questa sezione

- TurboTight
- Fase rapida
- Due fasi
- Tre fasi
- STwrench
- Strategie dell'utensile ad impulsi
- Rotazione
- Risultato esterno
- Programma di serraggio e convalida della segnalazione degli errori
- Tabella di compatibilità degli utensili del programma di serraggio