# Restrictions d'étapes

La disponibilité des étapes de serrage, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.

Pour veiller à ce que le serrage s'arrête si quelque chose d'inattendu se produit, il est possible d'ajouter des restrictions d'étape au programme de serrage MultiStep. Par exemple, ces restrictions peuvent tester qu’un couple maximum prescrit n’est pas atteint ou que l’étape du serrage Multistep ne prend pas plus longtemps que prévu. Chaque étape est dotée de ses propres restrictions obligatoires et optionnelles. Les restrictions obligatoires sont incluses automatiquement lorsqu'une nouvelle étape est glissée et déposée dans le programme Multistep. Toutes les étapes peuvent contenir jusqu’à quatre restrictions.

Dans les coffrets Power Focus 6000 StepSync et Power Focus 8 StepSync, il est possible d'utiliser des points de synchronisation dans le programme de serrage. Lorsque toute condition fixée pour une restriction est remplie, l'outil sera immédiatement arrêté et le programme passera au point de synchronisation suivant (valable uniquement pour le Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync et Flex), ou à la fin du programme. Pour les coffrets sans StepSync l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement à la fin du programme.

Pour Flex uniquement :

Pour chaque restriction, sélectionner Réparable = Oui pour permettre une nouvelle tentative lorsque le serrage s’arrête.

Les restrictions suivantes sont automatiquement ajoutées à toutes les étapes ajoutées au programme de serrage MultiStep.

Restrictions des étapes par défaut
Restriction d'étape | Étapes applicables
--- | ---
Temps maximum | Tout sauf Résultat externe et MWR
Couple maximum | Serrer à l'angle Serrer au couple+angle Turbo Loosening Attendre Désembectage de la douille Exécuter jusqu’à l’entrée numérique Serrer jusqu'au relâchement de gâchette
Angle maximum | Serrer au couple TurboTight Turbo Loosening Serrer à DynaTork Attendre Exécuter jusqu’à l’entrée numérique Desserrer au couple Filetage au couple Approche Serrer à la limite élastique Approche en mode impulsions jusqu’au point d’ajustement serré TensorPulse

Outils disponibles pour chaque type de système
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync/ Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

Restrictions d'étapes
Outils
Recherche