# RT - Par decreciente

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta restricción comprueba el par. Si el par medido está por debajo de la condición de la restricción, la herramienta se detiene inmediatamente y el programa salta al siguiente punto de sincronización (para Power Focus 6000 StepSync y Power Focus 8 StepSync) o al final del programa.

- Procesos de control de par
  La condición de restricción es el par medido. Para que se active la restricción, el par debe exceder primero el 110 % del Límite de par decreciente.

- Proceso de control de ángulo
  Esta restricción comprueba el par máximo alcanzado durante la restricción. Para que se active la restricción, el par debe superar el Par de gatillo.

Procesos de control de par
Parámetro | Descripción
--- | ---
Límite de par de rescisión | Predeterminado: 10 Nm Debe ser > 0

Procesos de control de ángulo (válido solo para Power Focus 6000 StepSync y Power Focus 8 StepSync)
Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Debe ser > 0
Porcentaje de par de pico | Predeterminado: 95. Debe ser > = 50.
Tiempo de par decreciente | Predeterminado: 20. Debe ser >= 5 e <= 500.
Ángulo de par decreciente | Debe ser > 0

Las herramientas de cable tienen la opción de seleccionar Par decreciente de ángulo. Esta restricción la controlan dos parámetros: Porcentaje de par de pico y Tiempo de par decreciente. El porcentaje establece la desviación hacia abajo desde el último par pico y el Tiempo de par decreciente establece la duración (entre 5 y 500 m) de esa desviación. Solo cuando se cumplan ambas condiciones (igual o inferior al porcentaje indicado para la duración establecida), el programa se interrumpirá y saltará al final.